{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["单位工程工程量计算书"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"单位工程工程量计算书","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程预计工程量计算书","","","","","",""]
["工程名称：防雷整改安装工程","","","","","","第1页 共1页"]
["序号","编号","名称","","单位","工程量表达式",""]
[1,"4-10-44 *0.3","避雷网拆除\u007f子目*0.3","","10m",92,""]
[2,"4-10-44","避雷网安装","","10m",92,""]
[3,"4-10-41","避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下","","10m",6,""]
[4,"4-10-59","接地跨接线安装","","10处",1,""]
[5,"4-10-60","接地跨接线安装 构架接地","","处","6",""]
[6,"4-10-38","避雷小短针制作(0.5m)","","根","40",""]
[7,"4-10-39","避雷小短针安装在避雷网上(0.5m)","","根","40",""]
[8,"4-10-57","户外 接地母线敷设","","10m",4,""]
[9,"4-10-51","接地极(板)制作与安装 角钢接地极 坚土","","根","10",""]
[10,"5-7-2","模块式电涌保护器安装 总配电箱电涌保护器雷电流通量(10/350μs Ⅰ类试验) 380V ≤12.5kA","","套","26",""]
[11,"5-7-4","模块式电涌保护器安装 总配电箱电涌保护器雷电流通量(8/20μs Ⅱ类试验) 380V ≤50kA","","套","4",""]
[12,"4-2-29","熔断器安装","","组","26",""]
[13,"4-15-1","插接式空气开关箱安装 100A以内","","台","15",""]
[14,"4-13-186","盘、柜、箱、板配线 导线截面 25mm2以内","","100m",1,""]
[15,"4-13-184","盘、柜、箱、板配线 导线截面 6mm2以内","","100m",1.5,""]
[16,"4-4-26","压铜接线端子 导线截面16mm2以内","","10个",8,""]
[17,"4-10-56","户内 接地母线敷设","","10m",6,""]
[18,"5-7-11","模块式电涌保护器调试 总配电箱电涌保护器雷电流通量(10/350μs Ⅰ类试验) 380V ≤12.5kA","","套","30",""]
[19,"4-10-82","接地系统测试 接地网","","系统","2",""]